**Гирометр психрометрический ВИТ-2**

Диапазон измерения относительной влажности, %   54%...90%, 40%...90%, 20%...90%
    Температурный диапазон измерения влажности, °C   20°C...23°C, 23°C...26°C, 26°C...40°C
    Диапазон измерения температуры, °C   15°C...40°C
    Цена деления шкалы термометров, °C   0,2°C
    Абсолютная погрешность термометров с учетом введения поправок не должна превышать ±0,2°C.
    Предел абсолютной погрешности ВИТ-2 при скорости аспирации от 0,5 до 1 м/с указан в таблице 1.

**Наличие первичной поверки не менее 70% срок.**

**Наличие сертификата соответствия**