**Техническая характеристика.**

Пульсоксиметр

|  |  |
| --- | --- |
| Дисплей | OLED двухцветный дисплей |
| SpO2Уровень кислорода в крови | Диапазон измерения: 70 ~ 99%Разрешение: ± 1%Точность: ± 2% (70% ~ 99%), |
| Пульс | Диапазон измерения: 30 ~ 240 уд / минРазрешение: ± 1%Точность: ± 2bpm или ± 2%Низкая перфузия ≤0.4% |