**Техническая характеристика**

Тележка медицинская для перевозки больных внутрикорпусная предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений.

Тележка представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, двухсекционного ложа и 2 боковых ограждений:

● каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;

● ложе из фанеры и обтянуто винилискожей со вставкой из пенополиуретана толщиной 20 мм;

● опускающиеся боковые ограждения из стальных труб полимерно-порошковым покрытием.

Регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода.

Регулировка подголовника механическая, по пазам гребенок.

По боковым сторонам каркаса ложа установлены пластмассовые роликовые бамперы, диаметром 100 мм.

Вариант установки тележки:

● на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 150 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса

Номинальная нагрузка не менее 170 кг