**Техническая характеристика**

**Холодильник фармацевтический.**

Микропроцессорный регулятор температуры со сверх чувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; дополнительные прозрачные дверки полок, автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отключении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов 2 штуки. Общий объем, 400 л. Объем холодильной камеры 400 л.

Габаритные размеры: Высота 1950 мм, глубина 610 мм, ширина 600 мм.

Масса не более 86 кг. Номинальная потребляемая мощность 250 Вт, напряжение 220 Вт. Холодильная камера: система оттаивания холодильной камеры авто. Температура в холодильной камере 2-14. Частота 50 Гц