**Термометр медицинский для холодильника**

Применение для измерения температуры в морозильных камерах и холодильниках (медицинского назначения).

**Характеристики:**

Диапазон измерений:

от -30 до +40 °С

Цена деления: 1 °С

Длина: 155 мм

Термометрическая жидкость — органическая жидкость.

Межповерочный интервал — 3 года

**Наличие первичной поверки не менее 70% срок.**

**Наличие сертификата соответствия**