**Техническая характеристика монитор пациента**

Монитор пациента– Монитор пациента дает возможность постоянно контролировать параметры жизнедеятельности пациентов.

Монитор пациента имеет предустановленные профили для новорожденных, взрослых и детей, русскоязычный интерфейс и возможность обновление программного обеспечения через интернет.

О**собенности:** компактный, прочный и легкий корпус, предусмотрено крепление на штатив для внутривенных вливаний, устанавливается на любой поверхности и легко транспортируется с пациентом или в кювезе; яркий индикатор тревоги; cенсорные навигационные кнопки; цветной сенсорный экран; сетевой интерфейс для связи с центральной станцией;

**Область применения Монитора пациента**

В приемном отделении дает возможность отслеживать параметры пациента, и в случае резкого ухудшения — не прекращая мониторинга, перевести пациента в операционную или реанимацию или в другое учреждение - аккумулятора хватает на 5 часов работы.  
Предусмотрена возможность использования в операционных в качестве капнометра.

Функционал: пульсоксиметрия, частота сердечных сокращений, неинвазивное артериальное давление, капнометрия и предустановленный профиль для новорожденных делает незаменимым спутником в работе перинатальных центров и роддомов. Также его удобно размещать рядом с кювезом.

**Простота в использовании:**

* Аккумуляторное питание
* Табличный и графический тренд
* Взаимозаменяемость датчика Nellcore SpO2

**Дополнительные функции:**

* Подключение к локальной сети
* Вызов медсестры

**Широкий диапазон применения:**

* при транспортировке пациента (в машинах скорой помощи)
* как прикроватный монитор
* как капнограф
* как тонометр

**Стандартный комплект поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прикроватный монитор | 1 |  |
| Не инвазивный шланг | 1 |  |
| Манжет для взрослых, многоразовый | 1 |  |
| Манжет для детей, многоразовый | 1 |  |
| Манжет для новорожденных | 1 |  |
| Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель | 1 |  |
| Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый (взрослый) | 1 |  |
| Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый (детский) | 1 |  |
| Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер, сетевой кабель | 1 |  |
| Батарея | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Установка оборудования, доставка и обучение персонала на рабочем месте | включены в стоимость |
| Постгарантийное техобслуживание | согласно заключенному договору сертифицированным сервисным центром |
| Гарантия | в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию |

**Поверка не позднее май-июнь 2022г**