**Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование оборудования** | **Техническая спецификация** |
|  | **Станция мониторинга в комплекте с монитором пациента** | Блок диспетчерского управления  Посредством проводной связи – макс. 64 единиц  Посредством беспроводной связи – макс. 16 единиц  Устройства, поддерживаемые моделью Серии ВМ  Сеть посредством проводной связи: LAN  Посредством беспроводной связи: W-LAN (дистанция 30 метров)  Режим просмотра не менее 2,4,8,16 и не более 32 монитора  Хранение данных о пациентах включает обширную базу данных  Функция тревоги Видео и звуковой сигналы  Тип связи Двусторонний контроль  Технические характеристики Компьютер HP 280 G2 MT/ Core i3-6100/ 4GB/ 1TB/ DVD-RW/ W10Pro (W4A48ES#ACB)  Системный блок:  Корпус (MT) MicroTower  Операционная система Windows не менее 10 Pro  Тип процессора Intel® Core™ i3  Модель процессора Intel® Core™ i3-6100  Частота процессора, МГц не менее 3700  Максимальная частота, МГц не менее 3700  Количество ядер процессора не менее 2  Количество потоков не менее 4  Кэш процессора не менее 3 Mb  Частота системной шины 8.0 GT/s  Чипсет Intel® H110  Объем оперативной памяти не менее 4 Гб  Количество слотов под память не менее 2  Объем жесткого диска не менее HDD 1Tb  Описание жесткого диска не менее 1TB 7200  Оптический привод Встроенный DVD-RW  Тип видеоподсистемы Интегрированная  Интегрированная видеокарта Intel® HD Graphics  Разъёмов VGA 1  Разъёмов DVI-D 1  Количество портов USB 2.0 6  Количество портов USB 3.0 2  RJ-45 NetworkConnector 1  Сетевой интерфейс 10/100/1000 Mбит  Размеры (Ш x Г x В), см 35.88 x 17 x 35.5  Вес, кг не менее 6.11  Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см 29.5 x 47 x 51  Вес в упаковке, кг не менее 8.2  Технические характеристики монитора  Монитор не менее 22"  Тип оборудования Монитор  Тип матрицы TN+Film (TN)  Тип поверхности экрана Матовая  Диагональ, дюйм не менее 22  Формат монитора не менее 16:10 (широкоформатный)  Зерно 0.280 мм  Максимальное разрешение не более 1680 x 1050 WSXGA+  Частота при максимальном разрешении не менее 60 Гц  Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали H:170/V:160  Яркость не менее 250 кд/м2  Контрастность не менее 1000:1  Динамическая контрастность 12М:1  LED подсветка Есть  Время отклика не менее 5 мс  Отображаемые цвета не менее 16.7 млн.  Интерфейс подключения DVI, VGA  Мультимедиа Разъем для наушников, Аудиовход 3.5 мм MiniJack  Цвет, используемый в оформлении Черный  Соответствие стандартам не более TCO'6.0  Потребляемая мощность (максимальная) не более 26 Вт  Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 0.3 Вт  Разъем для крепления на стену VESA 100x100 мм  Слот для замка Kensington Есть  Угол наклона монитора от не более-5 до 20 градусов  Особенности Поворот экрана на 90° (портретный режим)  Размеры (Ш х В х Г) 52.2 х 35 х 5 см - без подставки; 52.2 х 39.2~50.2 х 21.3 см - с подставкой  Размеры упаковки (Ш х В х Г)не менее 65.5 х 43.3 х 21.4 см  Вес изделия не менее 5.5 кг - c подставкой  Вес с упаковкой не менее 7.1 кг  **Комплектация:**   1. Диск с драйверами - 1 шт., 2. USB ключ - 1 шт., 3. Руководство пользователя - 1 шт., 4. Монитор с ПК - 1 шт., 5. HUB коммутатор - 1 шт., 6. Сетевой кабель- 1 шт.   **Гарантия**не менее **37 месяцев**с момента ввода в эксплуатацию. |