**Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование оборудования** | **Техническая спецификация** |
|  | **Станция мониторинга в комплекте с монитором пациента** | Блок диспетчерского управления Посредством проводной связи – макс. 64 единиц Посредством беспроводной связи – макс. 16 единицУстройства, поддерживаемые моделью Серии ВМСеть посредством проводной связи: LANПосредством беспроводной связи: W-LAN (дистанция 30 метров)Режим просмотра не менее 2,4,8,16 и не более 32 монитора Хранение данных о пациентах включает обширную базу данныхФункция тревоги Видео и звуковой сигналыТип связи Двусторонний контрольТехнические характеристики Компьютер HP 280 G2 MT/ Core i3-6100/ 4GB/ 1TB/ DVD-RW/ W10Pro (W4A48ES#ACB)Системный блок:Корпус (MT) MicroTowerОперационная система Windows не менее 10 ProТип процессора Intel® Core™ i3Модель процессора Intel® Core™ i3-6100Частота процессора, МГц не менее 3700Максимальная частота, МГц не менее 3700Количество ядер процессора не менее 2Количество потоков не менее 4Кэш процессора не менее 3 MbЧастота системной шины 8.0 GT/sЧипсет Intel® H110Объем оперативной памяти не менее 4 ГбКоличество слотов под память не менее 2Объем жесткого диска не менее HDD 1TbОписание жесткого диска не менее 1TB 7200Оптический привод Встроенный DVD-RWТип видеоподсистемы ИнтегрированнаяИнтегрированная видеокарта Intel® HD GraphicsРазъёмов VGA 1Разъёмов DVI-D 1Количество портов USB 2.0 6Количество портов USB 3.0 2RJ-45 NetworkConnector 1Сетевой интерфейс 10/100/1000 MбитРазмеры (Ш x Г x В), см 35.88 x 17 x 35.5Вес, кг не менее 6.11Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см 29.5 x 47 x 51Вес в упаковке, кг не менее 8.2Технические характеристики монитораМонитор не менее 22" Тип оборудования МониторТип матрицы TN+Film (TN)Тип поверхности экрана МатоваяДиагональ, дюйм не менее 22Формат монитора не менее 16:10 (широкоформатный)Зерно 0.280 ммМаксимальное разрешение не более 1680 x 1050 WSXGA+Частота при максимальном разрешении не менее 60 ГцУглы обзора экрана по горизонтали/вертикали H:170/V:160Яркость не менее 250 кд/м2 Контрастность не менее 1000:1Динамическая контрастность 12М:1LED подсветка ЕстьВремя отклика не менее 5 мсОтображаемые цвета не менее 16.7 млн.Интерфейс подключения DVI, VGAМультимедиа Разъем для наушников, Аудиовход 3.5 мм MiniJackЦвет, используемый в оформлении ЧерныйСоответствие стандартам не более TCO'6.0Потребляемая мощность (максимальная) не более 26 ВтПотребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 0.3 ВтРазъем для крепления на стену VESA 100x100 ммСлот для замка Kensington ЕстьУгол наклона монитора от не более-5 до 20 градусовОсобенности Поворот экрана на 90° (портретный режим)Размеры (Ш х В х Г) 52.2 х 35 х 5 см - без подставки; 52.2 х 39.2~50.2 х 21.3 см - с подставкойРазмеры упаковки (Ш х В х Г)не менее 65.5 х 43.3 х 21.4 смВес изделия не менее 5.5 кг - c подставкойВес с упаковкой не менее 7.1 кг**Комплектация:**1. Диск с драйверами - 1 шт.,
2. USB ключ - 1 шт.,
3. Руководство пользователя - 1 шт.,
4. Монитор с ПК - 1 шт.,
5. HUB коммутатор - 1 шт.,
6. Сетевой кабель- 1 шт.

**Гарантия**не менее **37 месяцев**с момента ввода в эксплуатацию. |